**Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.130.2016.DW**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - **Część „A”**

**Spektrofotometr VIS – 1 szt.**

- funkcja automatycznego ustawienia długości fali;

- wyświetlacz LCD (128x64 punktów) umożliwia wyświetlanie do 5 wyników badań;

- zakres pomiarowy 325-1000 nm;

- szczelina 4 nm;

- dokładność długości fali +/- 1 nm;

- powtarzalność długości fali 0,5 nm;

- dokładność fotometryczna ± 0, 5 %T;

- wbudowana pamięć spektrofotometru;

- zabezpieczenie zapobiegające utracie danych;

- źródło światła: lampa wolframowa;

- wbudowany port USB;

- czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm;

- 4 kuwety szklane;

-menu urządzenia w języku polskim.