**Załącznik nr 2C do SIWZ DZP.381.130.2016.DW**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - **Część „C”**

**Konduktometr z funkcją solomierza – 1 szt.**

- zakres przewodności: 0 - 1000mS/cm, autorange;

- zakres zasolenia: NaCl 0 - 250g/l KCl 0 - 200 g/l;

- zakres temperatury: -50 - 199,9 st. C;

- zasilanie: zasilacz 12V;

- czujnik temperatury: Pt-1000.

- dokładność przewodności: +/- 0,25 %

- dokładność temperatury: +/- 0,1 st. C

- kompensacja temperatury: -5 – 70 st. C.

- wymiary: +/- 5% 200 x 180 x 20/50

- przeliczenie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.