**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część A**

**nr indeksu: 103132**

**Wielokanałowy rejestrator temperatury - 1 szt.**

Max ilość kanałów pomiarowych 9

Min czas do przełączenia kolejnego kanału - 4 sekundy

Rozdzielczość 0,1°C

Zasilanie standardowe 230 V AC +10% -15%, 50Hz, 6VA

Zasilanie opcjonalne 24 VAC, 24V DC, 12 V DC, 110/115V AC

Temperatura pracy 0°C … +45°C

Prędkość transmisji 2400 bit/s (±1%)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 70 x 260 x 210 mm (±1%)

Ciężar 1400 g (±1%)