**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część A – wideoprojektor 1 szt. (wniosek 1000061570)**

Producent: ………………………………..…. Model/typ:…………..……………………………….. Rok produkcji:……………….………..

| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Opis techniczny oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |  |
| **Natywna rozdzielczość** | 1080p 1920 x 1080 |  |
| **Jasność min.** | 2500 ANSI Lumenów |  |
| **Kontrast min.** | 18 000:1 |  |
| **Poziomu szumu max.** | 26dB |  |
| **Waga (kg) max.** | 2.92 |  |
| **Wejścia/Wyjścia** | 2 x HDMI v1.4a 3D, VGA (RGB/YPbPr), Composite Video, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, RS232, 3D-Sync |  |
| **Kompatybilność video** | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM |  |
| **Proporcje projekcji** | 1.5 - 1.8:1 |  |
| **Wielkość ekranu** | 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") przekątna 16:9 |  |
| **Odległość min.** | 1.2 - 10 metrów |  |
| **Typ zoomu** | 1.2x ręczny |  |
| **Żywotność lampy min.** | 6000/4500 godz. ( w trybie Eco/normal) |  |
| **Korekcja Keystone'a** | ± 40° pion |  |
| **Wbudowany głośnik min.** | 10W |  |
| **Zasilanie** | Wejście: 110 - 220V |  |
| **Pobór mocy max.** | 224W tryb Jasny, 0.5W tryb Czuwania; 191W tryb ECO, |  |
| **Zabezpieczenia** | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem |  |
| **Akcesoria standardowe** | Kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna |  |
| **Obsługa 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |  |
| **Funkcje** | Full 3D 1080p |  |

…………………….................................................................................  
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy