**„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Nr indexu | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony**  *W celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.* |
| 1 | **Stół laboratoryjny**  Wymiary:  długość: 1400 mm (+/-1%)  głębokość: 700 mm (+/-1%)  wysokość: 900 mm (+/-1%)  **wymagania:**  Stelaż typu A z profili min. 30 mm, pod blatem rama  z profili min.30 mm, na tylnej ściance również rama wzmacniająca z profili min.30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy).  Blat konglomerat kwarcowo – granitowy o grubości min.20 mm w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy).  Pełne szafki z półkami zamykanymi na klucz, z szufladami z prowadnicą 100% (szerokość szafek 600mm i szuflad 800mm) kolor laminatu frontów i stelażu dostosowany do pozostałych mebli (niebieski - front, szary -korpus) | W1/1-85423 |  |
| 2 | **Stół laboratoryjny**  **wymiary:**  długość:1500 mm (+/-1%)  głębokość: 500 mm (+/-1%)  wysokość: 900 mm (+/-1%)  **wymagania:**  Stelaż typu A z profili min.30 mm, pod blatem rama z profili min.30 mm, na tylnej ściance również rama wzmacniająca z profili min. 30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Na bocznych ściankach stelaża płyta osłonowa z blachy o grubości min.1 mm. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym.  Blat konglomerat kwarcowo – granitowy o grubości min. 20 mm w kolorze szarym (odcień do ustalenia po zawarciu umowy).  Zabudowa lewa strona miejsce do siedzenia min. 600 mm, prawa strona szafka z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min.18 mm,w kolorze szarym, przody szuflad w kolorze żółtym z uchwytami metalowymi w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy  **wymiary szafki :**  szerokość: 800 mm (+/-1%)  głębokość: 400 mm (+/-1%)  wysokość: 650 mm (+/-1%)  Szafka mocowana do stelaża. Wszystkie krawędzie oklejone okleiną PCV min. 2 mm. | W1/2-85423 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Stół laboratoryjny**  **wymiary:**  długość: 1200 mm (+/-1%)  głębokość: 600 mm (+/-1%)  wysokość: 900 mm (+/-1%)  **wymagania:**  Stelaż typu A z profili min.30 mm, pod blatem rama  z profili min.30 mm, na tylnej ściance również rama wzmacniająca z profili min. 30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Na bocznych ściankach stelaża płyta osłonowa z blachy o grubości min.1 mm. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Blat konglomerat kwarcowo- granitowy o grubości min. 20 mm w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Zabudowa lewa strona miejsce do siedzenia 600 mm, prawa strona szafka z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min.18 mm w kolorze szarym, przody szuflad w kolorze żółtym z uchwytami metalowymi w kolorze szarym (odcień kolorów do ustalenia po zawarciu umowy).  **Wymiary szafki :**  szerokość 500 mm (+/-1%)  głębokość:500 mm (+/-1%)  wysokość: 650 mm (+/-1%)  Szafka mocowana do stelaża. Wszystkie krawędzie oklejone okleiną PCV 2 mm. | W1/3-85423 |  |

................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy