# Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.89.2014.DW

**„Dostawa mebli wraz z montażem”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI**

**Meble metalowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | **Liczba**  **sztuk** | **Indeks** | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony** |
| 1. | **Szafa metalowa**  Wymiary szafy:  szer.930mm. (+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.1950mm. (+/-2%)  Wymagania:  -4 regulowane półki co 150 mm o nośności min. 70kg  -szafa dwuskrzydłowa,  -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,  -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym,  -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm,  -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek,  -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach,  -zamek posiadający blokadę drążka ( rygle pozostają w pozycji otwartej),  -uchwyt/klamka wykonana z metalu,  -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników.  -(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)  Przykładowy rysunek: | 15 | W1/1-60722 |  |
| **2.** | **Szafa ubraniowo-aktowa metalowa**  Wymiary szafy:  szer. 930mm. (+/-2%) gł.400mm(+/-2%) wys1950mm. (+/-2%)  Wymagania:  -4 regulowane półki,  -drążek ubraniowy,  -przegroda pionowa metalowa oddzielająca część ubraniową.  -szafa dwuskrzydłowa,  -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,  -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym,  -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm,  -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek,  -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach,  -zamek posiadający blokadę drążka ( rygle pozostają w pozycji otwartej),  -uchwyt/klamka wykonana z metalu,  -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników.  -(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)  Przykładowy rysunek: | 1 | W1/2-60722 |  |
| 3. | **Nadstawka** **metalowa**  Wymiary nadstawki:  szer.930mm. (+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.790mm. .(+/-2%)  Wymagania:  -1 regulowana półka,  -nadstawka dwuskrzydłowa,  -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,  -korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm,  -możliwość trwałego połączenia z szafą poz. 1,2  -zamek cylindryczny z dwoma kluczami,  -uchwyt/klamka wykonana z metalu,  -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników  -(Kolor nadstawek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)  Przykładowy rysunek: | 13 | W1/3-60722 |  |
| 4 | **Szafa metalowa**  Wymiary szafy:  szer.700mm.(+/-2%) gł.400mm(+/-2%) wys.1900mm.  (+/-2%)  Wymagania:  -4 regulowane półki co 15 cm o nośności min 70kg,  -szafa dwuskrzydłowa,  -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,  -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym,  -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm,  -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek,  -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach,  -zamek posiadający blokadę drążka ( rygle pozostają w pozycji otwartej),  -uchwyt/klamka wykonana z metalu,  -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników.  -(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)  Przykładowy rysunek: | 1 | W1/4-60722 |  |
| 5 | **Szafa metalowa**  Wymiary szafy:  szer. 500mm.(+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.1950mm .(+/-2%)  Wymagania:  -4 regulowane półki co 15 cm o nośności min 70kg,  -szafa jednoskrzydłowa,  -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,  -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym,  -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm,  -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek,  -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach,  -zamek posiadający blokadę drążka ( rygle pozostają w pozycji otwartej),  -uchwyt/klamka wykonana z metalu,  -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników.  -(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)  Przykładowy rysunek: | 2 | W1/5-60722 |  |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami* ***„lub równoważne”****. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

***Uwaga:***

*Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.*

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*