**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p.  \_\_\_\_\_  nr indeksu | Nazwa urządzenia,  parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Ilość  szt. | Opis techniczny oferowanego urządzenia |
| 1.  \_\_\_\_\_  W1/1-70705 | Ekspres do kawy ciśnieniowy ,  - automatyczny  - moc od 1450 do 1500W  - ciśnienie 15 barów  - dysza do spieniania mleka  - możliwość przygotowania dwóch filiżanek naraz  - młynek żarnowy z pojemnikiem od 275 do 300g kawy  - wyjmowany pojemnik na wodę od 1,8 do 2,0l  - automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania  - panel z elektronicznymi wskaźnikami  - rodzaj kawy ziarnista | 1 |  |
| 2.  W1-1-72293 | Ekspres do kawy  - kolbowy  - moc od 1050 do 1150W  - ciśnienie 15 barów  - pojemność zbiornika na wodę od 1l do 1,5l  - regulowana emisja pary  - system Cappuccino  - rodzaj kawy - mielona  - możliwość przygotowania dwóch kaw jednocześnie | 2 |  |
| 3.  W1/1-70858 | Ekspres do kawy ciśnieniowy,  - automatyczny  - wyjmowany blok zaparzający  - moc od 1900 do 2000W  - rodzaj kawy ziarnista, mielona  - ciśnienie 15 barów  - automatyczne płukanie obiegu kawy, cykl usuwania kamienia  - pojemność zbiornika wody od 1,5l do 1,7l  - pojemność pojemnika na mleko od 0,5 do 0,8l  - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250g do 300g  Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy | 1 |  |
| 4.  W1/1-71159 | Ekspres do kawy ciśnieniowy,  - automatyczny  - moc od 1850 do 1900W  - wyjmowany blok zaparzający  - ciśnienie 15 barów  - rodzaj kawy : ziarnista , mielona  - cykl usuwania kamienia  - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250 do 300g  - pojemność zbiornika na wodę od 1,8 do 2,0l  - możliwość przygotowania dwóch filiżanek | 1 |  |
| 5.  W1/1-70948 | Przepływowy ciśnieniowy podgrzewacz wody  - napięcie zasilania 230V  - moc ogrzewacza 3500W  - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza  - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania  - montowany pod umywalkę | 2 |  |
| 6.  W1/1-72452 | Elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz wody   * - płynna regulacja temperatury w zakresie 25°C - 80°C /+/- 5 stopni C * - napięcie 230V * - moc grzałki 1,2 do 1,5 kW * - pojemność 10l * - montowany pod umywalkę * - zbiornik stalowy pokryty warstwą emalii ceramicznej i wyposażony w anodę magnezową, * - izolacja cieplna z pianki poliuretanowej, | 1 |  |
| 7.  W1/1-71941 | Chłodziarko-zamrażarka  - wolnostojąca  - kolor biały  - pojemność chłodziarki netto od 145 do 150l  - pojemność zamrażalki netto od 62 do 65 l  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+  - sterowanie mechaniczne  - rozmrażanie chłodziarki automatyczne  - pojemnik na warzywa i owoce  - zamrażalnik na dole  - rozmrażanie ręczne zamrażalnika  - w zamrażalniku 1 komora  - w zamrażalniku 1 szuflada  - maksymalna szer. do 54 cm | 1 |  |
| 8.  W1/1-72363 | Chłodziarka  - wolnostojąca  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+  - kolor biały  - pojemność netto 368 do 370l  - sterowanie mechaniczne  - szuflada przedłużająca czas świeżości produktów  - 1 sprężarka  - jonizator powietrza w chłodziarce | 1 |  |
| 9.  W1/1-71138 | Termowentylator  - moc od 2000 do 2100W  - płynna regulacja temperatury  - co najmniej 2 stopnie regulacji prędkości  - termostat  - nawiew zimnego powietrza  - lampka kontrolna  - zabezpieczenie przed przegrzaniem | 3 |  |
| 10.  W1/1-70699 | Czajnik bezprzewodowy  - moc 2200 do 2250W  - pojemność od 1,7 do 1,8l  - wskaźnik poziomu wody pojedynczy  - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody  - zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika  - grzałka płaska  - materiał obudowy stal nierdzewna,  - obrotowa podstawa  - przycisk otwierający pokrywę | 5 |  |
| 11.  W1/1-71890 | Kuchenka mikrofalowa  - wolnostojąca  - sterowanie mechaniczne  -pojemność od 19 do 20 l  - co najmniej 5 poziomów mocy  - minutnik  - funkcja rozmrażania  - co najmniej 3 programy automatyczne  - kolor biały  - średnica talerza od 240 do 245mm  - moc wyjściowa ( mikrofale) od 700W do 800W  - grill kwarcowy | 1 |  |
| 12.  W1/1-72296 | Nawilżacz ultradźwiękowy  - jonizacja  - pojemność zbiornika na wodę od 5,5l do 6 l  - moc min. 140W  - regulacja wilgotności  -wyświetlacz  - 3 stopnie mocy  - pilot | 2 |  |
| 13.  \_\_\_\_\_  W1/1-73008 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho  - półautomatyczny system oczyszczający filtr i zapewniający ciągłą pracę odkurzacza.  - jeden filtr do pracy na sucho i mokro.  - zbiornik na nieczystości o pojemności od 29l do30 l  - silnik od 1400W do1800 W.  - podwozie z dwoma kołami stabilizującymi i  dwoma obrotowymi  - automatyczna funkcja wydmuchu powietrza.  - zbiornik ze stali nierdzewnej  - system przystosowany do pracy z elektronarzędziami. | 1 |  |
| 14.  \_\_\_\_\_  W1/1-73156 | - Przepływowy podgrzewacz wody  - napięcie zasilania 230V  - moc ogrzewacza 4500W  - maksymalne ciśnienie na wejściu 0,65 MPa  - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania  - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza  - montowany pod umywalkę | 2 |  |
| 15.  \_\_\_\_\_  W1/1-73156 | Przepływowy podgrzewacz wody  - napięcie zasilania 230V  - moc ogrzewacza 4500W  - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza  - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania  - montowany nad umywalkę | 2 |  |
| 16.  \_\_\_\_\_  W1/1-76461 | Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur  - sterowanie mechaniczne  - kolor biały  - szerokość o d 47cm do 47,5 cm  - głębokość od 52cm do 53 cm  - pojemność chłodziarki netto od od 85l do 86 l  - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11  - 1 pojemnik na warzywa i owoce  - zamrażalni komora 1/klapka  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ | 35 |  |
| 17.  \_\_\_\_\_  W1/1-73433 | Pralka automatyczna wolnostojąca  - kolor biały  - głębokość od 40 do 41,5 cm  - panel: ikony + język polski  - co najmniej 15 programów prania  - regulacja prędkości wirowania  - elektroniczny system wyważania wsadu  - co najmniej pojemność 5 kg  - klasa efektywności energetyczne co najmniej A+  - maksymalna prędkość wirowania 800 obr.  - ładowana z przodu | 4 |  |
| 18.  \_\_\_\_\_  W1/1-73435 | Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur  - sterowanie mechaniczne  - kolor biały  - szerokość o d 47cm do 47,5 cm  - głębokość od 52cm do 53 cm  - pojemność chłodziarki netto od od 85l do 86 l  - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l  - 1 pojemnik na warzywa i owoce  - zamrażalni komora 1/klapka  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ | 4 |  |
| 19.  \_\_\_\_\_  W1/1-73365 | Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur  - kolor biały  - wysokość 48cm do 49,6 cm  - szerokość 46cm do 47 cm  - głębokość 44cm do 45 cm  - klasa energetyczna co najmniej A+  - pojemność chłodziarki netto 40l do 41l  - pojemność zamrażarki netto 4l do 5l  - 1 półka  - sterowanie mechaniczne | 9 |  |
| 20.  \_\_\_\_\_  W1/1-73365 | Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur  - sterowanie mechaniczne  - kolor biały  - szerokość o d 47cm do 47,5 cm  - głębokość od 52cm do 53 cm  - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l  - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l  - 1 pojemnik na warzywa i owoce  - zamrażalni komora 1/klapka  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ | 2 |  |
| 21.  \_\_\_\_\_  W1/1-73365 | Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur  - sterowanie mechaniczne  - kolor biały  - szerokość o d 47cm do 47,5 cm  - głębokość od 52cm do 53 cm  - pojemność chłodziarki netto od od 85l do 86 l  - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l  - 1 pojemnik na warzywa i owoce  - zamrażalni komora 1/klapka  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ | 2 |  |
| 22.  \_\_\_\_\_W1/1-73366 | Pralka automatyczna wolnostojąca  - kolor biały  - głębokość 40cm do 41,5  - panel: ikony + język polski  - co najmniej 15 programów prania  - regulacja prędkości wirowania  - elektroniczny system wyważania wsadu  - co najmniej pojemność 5 kg  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A++  - maks. prędkość wirowania 1000 obr.  - ładowna od przodu | 4 |  |
| 23.  \_\_\_\_\_  W1/1-73367 | Odkurzacz  - pojemność worka na kurz od 3,0ldo 3,5 l  - regulacja mocy elektroniczna  - moc znamionowa od 900W do 950W  - klasa efektywności energetycznej co najmniej C  - skuteczność zbierania kurzu z dywanu co najmniej D  - skuteczność zbierania kurzu z twardej podłogi co najmniej C | 2 |  |
| 24.  \_\_\_\_\_  W1/1-73368 | Żelazko  - moc min. 2200W  - stopa ceramiczna  - regulowane wytwarzanie pary  - pionowe uderzenie pary  - płynna regulacja temperatury  - system zapobiegający osadzaniu się kamienia  - możliwość używania wody kranowej  - spryskiwacz  - przezroczysty pojemnik na wodę | 3 |  |
| 25.  \_\_\_\_\_  W1/1-73445 | Ekspres do kawy  - kolor czarny  - moc wejściowa od 1400W do 1450W  - ciśnienie 15bar  - **automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka**  **- automatyczne wyłączanie**  **- pojemność zbiornika na ziarna od 350g do 400g**  **- program odkamieniania, czyszczenia i płukania**  **- stosowanie kawy mielonej**  **- stosowanie kawy ziarnistej**  **- młynek z co najmniej 13 stopniową z regulacją mielenia kawy**  **- wybór pojedynczej filiżanki**  **- wybór dwóch filiżanek**  **- podgrzewacz filiżanek**  **- system spieniania mleka**  **- dotykowy panek kontrolny**  **- regulowana wysokość adaptera do kawy (min-max): 90-95mm , 142-145 mm** | 1 |  |
| 26.  \_\_\_\_\_  W1/1-72755 | Wentylator biurkowy  - moc min. 25W  - co najmniej dwie prędkości nawiewu  - regulacja kata nachylenia głowicy w górę w dół  - automatyczna oscylacja pozioma z możliwością zablokowania | 6 |  |
| 27.  \_\_\_\_\_  W1/1-72590  W1/1-73843 | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody  - napięcie 230V  - uniwersalny, nad/pod umywalkę  - zakres regulacji temperatury min. od 5 do 7 stopni C  - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85stopni C  - moc grzałki min. 1500W  - regulacja temperatury  - lampka kontrolna pracy grzałki  - pojemność 10l  - anoda magnezowa | 5 |  |
| 28.  W1/1-  \_\_\_\_\_  72659 | Zamrażarka skrzyniowa wolnostojąca  - efektywność energetyczna co najmniej A+  - pojemność netto od 390l do 400l  - system odprowadzania wody przy rozmrażaniu - alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury- rozmrażanie manualne- sterowanie elektro- mechaniczne- panel sterowania z co najmniej z trzema wskaźnikami | 1 |  |
| 29.  \_\_\_\_\_w1/1- 75786 | Elektryczny podgrzewacz wody  - pojemnościowy  - bezciśnieniowy  - napięcie 230V  - moc grzałki min. 1500W  - zakres regulacji temperatury mim. od 5 do 7 stopni C  - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85stopni C  - zewnętrzna regulacja temperatury  - anoda magnezowa  - pojemność 10 litrów  - montowany pod umywalkę  - regulator temperatury | 1 |  |
| 30.  \_\_\_\_\_  W1/1-76295 | Żelazko parowe  - moc min. 2600W  - wytwarzanie pary min. od 0-50g/min.  - pionowy strumień pary, prasowanie w pionie  - spryskiwacz  - pojemność zbiornika na wodę od 300 do 350 ml  - zabezpieczenie przed kapaniem  - samooczyszczenie, wbudowany system antywapienny  - zbiornik na kamień  - wyrzut pary od 200 do 250 g/min. | 2 |  |
| 31.  \_\_\_\_\_  76242 | Zamrażarka szufladowa  - pojemność całkowita min. 356 l  - pojemność użytkowa min. 304l  - kolor biały  - wolnostojaca  - odszranianie zamrażarki automatyczne  - 7 szuflad  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+++  - w zamrażarce nie tworzy się lód, produkty nie ulegają oszronieniu,  - oświetlenie Led  - sterowanie elektroniczne | 1 |  |
| 32.  ­­­\_\_\_\_\_  76271 | Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody  - pojemność 5l  - anoda magnezowa  - napięcie 230V  - moc grzałki mim. 1500W  - nad umywalkę  - regulacja temperatury  - zakres regulacji temperatury min. od 5do 7 stopni C  - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85stopni C | 5 |  |

...............................................................................

*Data i podpis*

*osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*