**Załącznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.045.2018.DW**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ A**

**OPZ – 106101**

**Krzesło typu hoker – 2 szt.**

**Wymiary:**

Maksymalna wysokość: 96 cm

Minimalna wysokość: 79 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 82 cm

Minimalna wysokość siedziska: 65 cm

Średnica podstawy: 38 cm +/- 3%

Średnica teleskopowego podnośnika: 50 mm +/-3%

**Wymagania:**

Krzesło typu hoker, obrotowe;

wykonane z lakierowanego tworzywa ABS w kolorze szarym lub granatowym;

Regulacja wysokości, obrotowy 360 stopni

Antypoślizgowa podstawa

rączka do regulacji wysokości siedzenia ;

Ergonomiczna podpórka pod nogi

Ilość: 2 szt.

**OPZ – 106460**

**Szafa metalowa z drzwiami chowanymi – 1 szt.**

**Wymiary:**

szerokość: 1000mm ( +/-10mm)

głębokość: 435mm ( +/-10mm)

wysokość: 1980mm ( +/-10mm)

**Wymagania:**

Szafa metalowa z drzwiami chowanymi

wewnątrz szafy 4 półki do regulacji,

obciążenie na półkę do 50kg,

kolor RAL 2004

**Nadstawka do szafy metalowej – 1 szt.**

**Wymiary:**

szerokość: 1000mm ( +/-10mm)

głębokość: 435mm ( +/-10mm)

wysokość: 800mm ( +/-10mm)

Nadstawka do szafy metalowej z drzwiami uchylnymi,

Wewnątrz nadstawki 1 półka do regulacji,

kol RAL 2004

**OPZ – 106018**

**Regał 4-półkowy – 1 szt.**

**Wymiary:**

szerokość: 490mm ( +/-10mm)

głębokość: 500mm ( +/-10mm)

wysokość: 1840mm ( +/-10mm)

**Wymagania:**

Regał 4 półkowy

Korpus oraz półki wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w jednym kolorze o grubości min.18 mm.

Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w jednym kolorze   
o grubości min.28 mm.

Wszystkie obrzeża (dotyczy również półek) oklejone okleiną min.2 mm.

Regał w kolorze mahoń (odcień do uzgodnienia na etapie realizacji).

Ścianka tylna w kolorze białym o grubości min.3,2 mm.

Mebel wyposażony w stopki samopoziomujące.

Rozstaw półek mierzony od poziomu stopek (półki z możliwością regulacji) 1 półka na wysokości 65 cm, 2 półka na wysokości 97 cm , 3 półka na wysokości 149 cm, 4 półka na wysokości 166 cm.

**OPZ – 105352**

**Regał metalowy – 4 szt.**

**Wymiary:**

szerokość: 1000mm ( +/-10mm)

głębokość: 400mm ( +/-10mm)

wysokość: 2800mm ( +/-10mm)

**Wymagania:**

Regał metalowy na 4 kątownikach o wymiarach: 40x40mm +/-5mm i gr ścianki min. 2mm, zakończone stopkami antypoślizgowymi wykonanymi z tworzywa.

Kątownik perforowany co 30mm +/- 5% pozwalający na zamontowanie półek w dowolnych odstępach (sposób montażu wtykowy).

ilość półek: 7 szt.; gr. blachy min. 0,8 mm

max obciążenie - 100 kg na półkę

wymiary półki: 395 x 985mm ( +/- 10mm)

półka gięta pozbawiona ostrych krawędzi.

Słupek regału: min 40x40mm.

Kolor - szary

**CZĘŚĆ B**

**OPZ – 105958**

**Szafa metalowa ogniotrwała – 1 szt.**

**Wymiary:**

szerokość: 930-1000mm

głębokość: 500mm ( +/-20mm)

wysokość: 1950-2000mm

**Wymagania:**

Szafa metalowa ogniotrwała/ognioodporna

- ilość półek 4-5, odległość między półkami (330 mm +/- 10mm)

- wyposażona w zamontowany na stałe skarbczyk, zamykany oddzielnie zamkiem, który zmieści kasetę o wymiarach: dł. 30cm, szer. 25 cm, wys. 20 cm

- kolor szary (RAL 7035),

- dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek kluczowy lub opcjonalnie wyposażona w zamek szyfrowy