**Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa mebli biurowych”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry Wymagane przez Zamawiającego** | **Meble oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | **Szafa biurowa metalowa – 2 szt.** | **Szafa biurowa metalowa – 2 szt.** |
|  | **Wymiary:**   * szerokość: 1200mm (+/-10 mm) * głębokość: 435mm (+/-10 mm) * wysokość: 1990mm (+/-10 mm)   **Wymagania:**   * szafa metalowa wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 0,7 mm; * wieniec dolny (spód) szafy z blachy ocynkowanej; * szafa malowana proszkowo na kolor beżowy z 5 rzędami segregatorów; * drzwi szafy dwuskrzydłowe zamykane na zamek z dwoma kluczami w komplecie; * w szafach stopki z regulacją - umożliwiające wypoziomowanie szafy; * półki o obciążeniu min. 50 kg; * kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta po podpisaniu umowy. |  |
| **2** | **Regał metalowy- 10 szt.** | **Regał metalowy- 10 szt.** |
|  | **Wymiary:**   * głębokość: 500mm (+/-10 mm) * długość: 950-1000 mm (+/-10 mm) * wysokość: 2000mm (+/-10 mm)   **Wymagania:**   * regał metalowy malowany proszkowo w kolorze szarym * 5 półkowy; * stelaż metalowy o grubości min. 3 mm; * wzmocniony trójkątami (pod każdą półką 4 trójkąty); * półki o grubości min.2mm (w kształcie rynny); * nośność każdej półki min. 90 kilogramów; |  |
| **3** | **Szafa aktowa– 1 szt.** | **Szafa aktowa– 1 szt.** |
|  | **Wymiary:**   * szerokość: 800mm ( +/-10mm) * głębokość: 410mm ( +/-10mm) * wysokość: 1840mm ( +/-10mm)   **Wymagania:**   * szafa aktowa z 4 półkami z możliwością regulacji odstępu (druga półka zamocowana na stałe); * pod spodem stopki samopoziomujące; * korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; * drzwi oraz półki z płyty o grubości min.18 mm; * klamki (uchwyty metalowe); * wszystkie obrzeża wykończone okleiną min.2 mm; * wieniec górny oraz dolny z płyty min.18mm; * szafa zamykana na zamek patentowy; * kolor ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji. |  |
| **4** | **Stolik– 1 szt.** | **Stolik– 1 szt.** |
|  | **Wymiary:**   * długość:1000mm (+/-10mm) * szerokość:550mm (+/-10mm) * wysokość:550mm (+/-10mm)   **Wymagania:**   * stolik okolicznościowy; * blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18 mm; * stelaż z płyty laminowanej o grubości min.18 mm. ze stopkami samopoziomującymi; * obrzeża oklejane okleiną min.2 mm; * kolor ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji. |  |
| **5** | **Szafa z drzwiami przesuwnymi– 1 szt.** | **Szafa z drzwiami przesuwnymi– 1 szt.** |
|  | **Wymiary:**   * szerokość: 1470 mm (+/-10mm) * głębokość: 600 mm (+/-10mm) * wysokość: 2600 mm (+/-10mm)   **Wymagania:**   * szafa z drzwiami przesuwnymi (dwoje drzwi przesuwnych); * drzwi przesuwne wykończone okuciami stalowymi w tym rolki uszczelki, prowadnice oraz szyny metalowe, grubość drzwi min.18 mm. z płyty dwustronnie laminowanej; * korpus szafy tj. wieniec dolny i górny oraz boki szafy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18 mm; * podział szafy na szerokości 50% na 50%; * półki z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18 mm.; * w jednej połowie która będzie służyć jako wnęka garderobiana 1 półka montowana na stałe na wysokości 145 cm. z uchwytem na wieszaki (rurka), 2 pozostałe półki montowane powyżej co 35 cm z możliwością regulacji; * w drugiej połowie, w której znajduję się umywalka 1 półka montowana na stałe na wysokości 180 cm, 2 półka montowana na wysokości 220 cm.; * ścianka tylna szafy wykonana z płyty min. 3,2 mm; * obrzeża płyt oklejone okleiną min. 2 mm; * ponadto do zabudowania wnęka instalacyjna płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 18 mm, o wymiarach 2600 mm x 450 mm; * dodatkowo do zabudowania przestrzeń nad szafą płytą min. 3,2 mm. o wymiarach 600 mm. x 1900 mm; * kolor wszystkich elementów szafy oraz zabudowy wnęk jasny buk (odcień do uzgodnienia na etapie realizacji); * **Uwaga**! ze względu na wymiar szafy montaż z elementów na miejscu posadowienia wymienionej szafy, konieczny ostateczny pomiar na etapie realizacji, dodatkowo na etapie montażu będzie konieczność wywiercenia kilku otworów w ściance bocznej szafy, oraz płycie maskującej nad szafą celem przepuszczenia przewodów instalacyjnych. |  |