Załącznik nr 1 do umowy DGN.381.98-103.2018.AT

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

I. Zakres okresowych przeglądów konserwacyjnych automatyki drzwi przesuwnych i otwieranych automatycznie zgodnie z wymogami obsługi technicznej i eksploatacji obejmuje w szczególności:

1. Kontrolę i korektę układu zawieszenia skrzydeł drzwi;
2. Kontrolę i regulację liniowości skrzydeł;
3. Regulację naprężenia pasa napędowego.
4. Regulację mikroprocesora sterowania funkcjami otwierania i zamykania drzwi,tj.:  
   4.1. prędkości,
   1. czasu otwierania,
   2. siły otwierania i zamykania,
   3. stanu połączeń i oprogramowania sterownika;
5. Regulację urządzeń peryferyjnych tj.:

5.1. czułości i pola działania radarów,

5.2. kontroli pracy urządzeń optycznych (fotokomórki),

5.3. innych aktywatorów.

6. Sprawdzanie stanu baterii;

7. Kontrolę mocowania i regulacji prowadnic;

8. Wymianę zużytych klocków prowadzących i odbojów gumowych;

9. Sprawdzenie elementów systemu awaryjnego otwierania;

10. Czyszczenie elementów funkcjonalnych i roboczych;

11. Próby funkcjonalne;

12. Konserwację ogólną – w tym sprawdzenie połączeń mechanicznych;

13. Sprawdzenie i regulacja elementów systemu antypanik, jeżeli jest zamontowany.

II. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest reagować na telefoniczne powiadomienie od Zamawiającego o wszelkiego rodzaju awariach lub zakłóceniach w pracy urządzeń.