**Załącznik nr 2B do SIWZ DZP.381.130.2016.DW**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - **Część „B”**

**Aparat do pomiaru temperatury topnienia – 1 szt.**

- ilość próbek: 2;

- zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 300 st. C;

- dokładność: +/- 1.0 st. C w 20 st. C, +/- 2.5 st. C w 300 st. C;

- wyświetlacz: 3 cyfry LED;

- rozdzielczość: 1 st. C;

- rampy: 20 st. C na minutę do plateau, 2 st. C na minutę do topnienia;

- zasilanie: 230 V 50 Hz, 75 W.

- wymiary: +/- 5% 160 x 220 x 170 mm