#### *Załącznik nr 1*

#### dot. nr Sprawy 151358/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wytrząsarka**

**Stołowa otwarta wytrząsarka platformowa do użycia z wymiennymi platformami, uchwytami i probówkami – 1 szt**

|  |  |
| --- | --- |
| **MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU** |
| Zegar - 0,1 – 99,9 godz. |  |
| Zasilanie elektryczne 220/230 V, 50 – 60 Hz |  |
| Wymiary (S × G × W) 48 × 55,5 × 16,3 cm |  |
| Ciężar bez akcesoriów 34 kg / 75 lb |  |
| Alarmy dźwiękowe i wizualne tak |  |
| Mechanizm napędowy - napęd potrójnie mimośrodowy z przeciwwagą |  |
| Silnik bezszczotkowy na prąd stały |  |
| Rozmiar platformy 46 × 46 cm |  |
| Zakres prędkości 25 – 500 rpm |  |
| Kontrola prędkości ±1 rpm |  |
| Mieszanie - Orbita 1,9 cm (0,75 cal) |  |
| Platforma do podkładek klejących 46 × 46 cm (18 × 18 cali), żywica fenolowa , anodyzowane aluminium  Platforma do kolb stożkowych 50 mL |  |
| Podkładka samoprzylepna 20x 20 cm – 6 szt. |  |