***Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW***

**„Dostawa mebli akademickich wraz z montażem”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | Nr indeksu | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony**  *Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.* |
| 1 | **Stół kwadratowy**  **Wymiary stołu:**   * wysokość stołu: 730 mm (+/-5%) * długość stołu : 800 mm (+/-5%) * głębokość stołu: 800 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Blat stołu wykonany z płyty laminowanej posttforming o gr. od: 38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym, z nogami w kolorze chromowym o gr min.60 mm.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości. | W1/1-72569 |  |
| 2 | **Szafka nocna**  **Wymiary szafki:**   * wysokość szafki: 640 mm (+/-5%) * szerokość szafki: 380 mm (+/-5%) * głębokość szafki: 350 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18 mm.  Krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2 mm.  W górnej części szafki szuflada o wysokości 120 mm, pod szufladą półka dzieląca na połowę przestrzeń pod szufladą. Szafki osadzone na nóżkach metalowych w kolorze chromowym, o wysokości do 50 mm.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości. | W1/1-73593 |  |
| 3 | **Szafka na nóżkach w kolorze chromowym**  **Wymiary szafki:**   * wysokość szafki: 1100 mm (+/-5%) * długość szafki: 450 mm (+/-5%) * głębokość szafki: 450 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18 mm. Krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm. Ścianka tylna szafki płyta MDF o gr. min. 3 mm.  Szafki osadzone na nóżkach metalowych w kolorze chromowym.  Szafka dzielona na trzy równe części, 2 części, górna i dolna zamykane na zatrzask magnetyczny, jedna część środkowa otwarta. W każdej zamkniętej części dodatkowa pozioma półka o wymiarach: **414 mmx250 mm.**  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości. | W1/1-72783 |  |
| 4 | **Stół**  **Wymiary stołu:**   * wysokość stołu: 730 mm (+/-5%) * długość stołu: 800 mm (+/-5%) * głębokość stołu: 800 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Blat stołu wykonany z płyty laminowanej posttforming o gr. od: 38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym z nogami w kolorze chromowym o gr min.60 mm.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr.min.2 mm.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości. | W1/2-72783 |  |
| 5 | **Stół**  **Wymiary stołu:**   * wysokość stołu: 730 mm (+/-5%) * długość stołu: 700 mm (+/-5%) * głębokość stołu: 700 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Blat stołu wykonany z płyty laminowanej- posttforming o gr. od:38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym, z nogami w kolorze chromowym, o gr min. 60 mm.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.    Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości | W1/3-72783 |  |
| 6 | **Biurko**  **Wymiary biurka:**   * wysokość biurka: 750 mm (+/-5%) * długość biurka: 900 mm (+/-5%) * głębokość biurka: 600 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min.30 mm.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm.  Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min. 25 mm x min. 25 mm x min. 1,5 mm).  Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcieni calvados. | W1/1-72708 |  |
| 7 | **Krzesło stacjonarne-tapicerowane**  **Wymiary krzesła:**   * wysokość: 840 mm (+/-5%) * szerokość siedziska: 540mm (+/-5%) * głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach:(min. 30 mm x min.15 mmx1,5 mm).  Kolor stelaża czarny.  Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.  Kolorystyka obicia krzeseł do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości. | W1/2-72708 |  |
| 8 | **Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel**  **Wymiary tapczanu:**   * wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%) * długość tapczanu: 2000 mm (+/-5%) * głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Tapczan wykonany ze stelażem metalowym o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm),boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min.18 mm, w kolorze mahoń. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm.  Boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na wysokości: min. 350 mm. Materac wykonany z pianki, obszyty materiałem 100% poliester.  Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.  Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości dwa odcieni zielonego. Pod materacem zamontowana płyta wiórowa o gr. min. 20 mm. | W1/3-72708 |  |
| 9 | **Stół-biurko**  **Wymiary biurka:**   * wysokość biurka: 750 mm (+/-5%) * długość biurka: 900 mm (+/-5%) * głębokość biurka: 600 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min. 30 mm.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm.  Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min. 25 mm x min. 25 mm  x min. 1,5 mm).  Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem.  Kolor biurka mahoń. | W1/1-72728 |  |
| 10 | **Krzesło stacjonarne-tapicerowane**  **Wymiary krzesła:**   * wysokość: 840 mm (+/-5%) * szerokość siedziska: 540mm (+/-5%) * głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym o wymiarach: min. 30 mm x min. 15 mm x min. 1,5 mm.  Kolor stelaża czarny.  Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkanina 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.  Kolor obicia krzesła brąz.  Kolorystyka obicia krzeseł do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości. | W1/2-72728 |  |
| 11 | **Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel.**  **Wymiary tapczanu:**   * wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%) * długość tapczanu: 2000 mm (+/-5%) * głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Tapczan wykonany ze stelaża metalowego o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm),boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm, w kolorze mahoń. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm.  Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.  Boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na wysokości: min. 350 mm. Materac wykonany z pianki, obszyty materiałem 100%poliester.  Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości dwa odcieni zielonego. Pod materacem zamontowana płyta wiórowa o gr. min. 20 mm | W1/3-72728 |  |
| 12 | **Fotel na stelażu krzyżakowym**  **Wymiary fotela:**   * wysokość fotela: 1000 mm (+/-5%) * szerokość : 750mm (+/-5%) * głębokość : 640mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Stelaż fotela wykonany z lakierowanego klejonego warstwowego drewna. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej o gr min. 6 mm.  Fotel z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowany tkaniną 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cykli Martindale.  Kolorystyka obicia foteli do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie beżu, ,dwa odcieni zielonego, jeden odcień turkusowy. | W1/1-72977 |  |
| 13 | **Taboret kuchenny**  **Wymiary taboretu:**   * wysokość: 450 mm (+/5%) * wysokość siedziska: 480mm (+/-5%) * szerokość : 290mm (+/-5%) * głębokość : 290mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Taboret osadzony na stelażu metalowym. Siedzisko wykonane z płyty MDF laminowanej o gr. od 18 mm do 30 mm.  Kolor siedziska taboretu buk, stelaż: stal malowana w kolorze chromowym. | W1/2-72977 |  |
| 14 | **Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel**  **Wymiary tapczanu:**   * wysokość tapczanu: 350 mm (+/5%) * długość tapczanu: 2000 mm (+/5%) * głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Tapczan wykonany ze stelaża metalowego o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm).Stelaż tapczanu malowany proszkowo w kolorze czarnym, boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min.18 mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV, boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na o wysokości min. 350 mm.  Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados. Materac wykonany z pianki, obszyty materiałem 100% poliester.    Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości, dwa odcieni zielonego. | W1/1-72981 |  |
| 15 | **Krzesło stacjonarne-tapicerowane**  **Wymiary krzesła:**   * wysokość krzesła: 840 mm (+/5%) * szerokość siedziska: 540mm (+/-5%) * głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach: min. 30 mm x min.15 mm x 1,5 mm.  Kolor stelaża czarny.  Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.  Kolorystyka obicia krzeseł do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie zieleni. | W1/2-72981 |  |
| 16 | **Taboret**  **Wymiary taboretu:**   * wysokość siedziska : 450 mm (+/5%) * szerokość: 400 mm (+/-5%) * średnica siedziska: 320mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Siedzisko wykonane z tworzywa polipropylenowego. Nogi taboretu, wykonane ze stali epoksydowej poliestrowej pokryte powłoką proszkową, nogi zakończone stopkami.  Kolor taboretu, biały lub brązowy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy. | W1/3-72981 |  |
| 17 | **Regał meblowy**  **Wymiary regału:**   * wysokość regału:1800 mm (+/-5%) * długość regału: 800 mm (+/-5%) * głębokość regału: 300 mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Regał wykonany z płyty laminowanej o gr min. 18 mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.  Regał w górnej części otwarty na wysokości: 1140 mm, z dwoma półkami rozmieszczonymi centralnie zamontowanymi na stałe. W dolnej części na wysokości: 660 mm, należy wykonać dwoje drzwi skrzydłowych z jedną zamontowaną półką na stałe, rozmieszczoną centralne.  Drzwi zamykane magnez.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados. | W1/4-72981 |  |
| 18 | **Stolik**  **Wymiary stołu:**   * wysokość stołu: 750 mm (+/-5%) * długość stołu : 900 mm (+/-5%) * głębokość stołu: 600 mm (+/-5%)   **Wyposażenie:**   * 4 nogi w kolorze chromowym, nogi o grubości min. 60 mm   **Wymagania:**  Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. od 18 mm do 20 mm.  Dla wzmocnienia konstrukcji stołu blat osadzony na stelażu metalowym.  Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados. | W1/1-72987 |  |
| 19 | **Krzesło stacjonarne-tapicerowane**  **Wymiary krzesła:**   * wysokość krzesła: 840 mm (+/5%) * szerokość siedziska: 540mm (+/-5%) * głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)   **Wymagania:**  Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach min. 30 mm x min.15 mm x1,5 mm).  Kolor stelaża srebrny.  Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.  Kolor obicia krzesła czarny. | W1/2-72987 |  |

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawc*