**Opis przedmiotu zamówienia - Część A**

**Monitor 27” – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:** | **Opis techniczny oferowanego sprzętu** |
| Przekątna: min 27 cali  typ matrycy: matowa  rodzaj matrycy: AH-IPS  rodzaj podświetlenia: LED  rozdzielczość nominalna: min 2560 x 1440 piksele  Złącza: cyfrowe złącze DVI  porty wejścia/wyjścia:   * min 1 x mini DisplayPort * min 1 x HDMI * min 1 x słuchawkowe * min 1 x DisplayPort * Dodatkowe informacje o matrycy:   Kontrast: min 5000000:1  Jasność: min 350 cd/m²  wielkość plamki: min 0.233 mm  czas reakcji plamki: max 5 ms (szary do szarego)  kąt widzenia pion: min 178 °  kąt widzenia poziom: min 178 °  ilość wyświetlanych kolorów: min 16.7 mln  Pozostałe:  zgodność z technologią HDCP, spełnianie norm jakościowych:   * TUV-GS (lub równoważne) * TCO 99 (lub równoważne) * TCO 2003 (lub równoważne)   możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm  wymagane akcesoria dołączone do monitora:   * kabel DVI * kabel zasilający * kabel USB * kabel DisplayPort |  |