**Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.14.2014.DW**

**„Dostawa mebli akademickich biurowych i metalowych”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI**

**Część A - Tapczany jednoosobowe, kanapy, szafki, siedziska**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | **Liczba**  **sztuk/**  **kpl.** | **Indeks** | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony** |
| 1. | **Tapczan 1-osobowy** z płyty wiórowej laminowanej kolor buk gr. min. 18 mm, wymiary: 200 cm (+/-5%) x 82 cm (+/-5%) x 35H cm (+/-5%) stelaż metalowy o wysokości 35 cm (+/-5%) posiadający wysuwaną na rolkach **1szufladę na pościel**. Spód skrzyni wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, materac gąbkowy grubość 15-17 cm (kolor tapicerki do uzgodnienia) **osadzony na płycie o grubości 20 mm (+/-5%**,) jeden bok tapczanu wyższy (deska od strony poduszki wys. 50cm - +/-5% ) drugi - równy z materacem. Kolor płyty i materacy do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia (boki tapczanów symetryczne z możliwością do przekręcenia z prawej strony na lewą stronę)  ~AUT0005Rysunek podglądowy: | 4 szt. | W1/1 – 56489 |  |
| 2. | **Komplet mebli kanapa 2 fotele – kolor Vienna 15 (popiel)**  Wymiary kanapy:  Szerokość (cm) 133-135  Wysokość (cm) 78-80  Głębokość (cm) 60-62  Wymiary fotela:  Szerokość (cm) 69-71  Wysokość (cm) 78-80  Głębokość (cm) 60-62  Rodzaj tkaniny: PU  Skład: 65% PU (+/-5%), 21% PES (+/-5%), 14% COT(+/-5%)  Gramatura: 480 g/m2 ± 20 g  Grubość: 0,9 +/- 0,05mm  Test Martindale (klasa ścieralności): > 50000 cykli  Odporność na tarcie: na sucho 4 (+/-5%)/ na mokro 4(+/-5%)  Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa > 25 / wątek > 25  Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa > 350 / wątek > 350  Odporność na światło: 4 (+/-5%)  Rysunek podglądowy: | 2 kpl. | W1/1 – 56487 |  |
| 3. | **Szafka nocna z 1 szufladą** wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm (+/-5%)  wymiary szafki:  • wys.45cm (+/-5%)  • gł. 40cm (+/-5%)  • szer.35cm (+/-5%)  • wysokość szuflady 15cm (+/-5%)  kolor szafki do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia  Rysunek podglądowy: | 5 szt. | W1/1 – 56710 |  |
| 4. | **Ławka korytarzowa** na metalowym stelażu malowanym na srebrny kolor z pojedynczymi siedziskami wykonanymi ze sklejki bukowej profilowanej o gr. 8mm ( +/-2mm)  Wymiary:  • długość ławki od 190cm do 210cm,  • wysokość usytuowania siedziska 45cm (+/-5%)  • cztery siedziska z oparciem w jednej ławce.  ( wymagany stelaż w częściach bocznych i części środkowej ławki)  Rysunek podglądowy:  [https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsGR9hQGjA9KVxNQX3mxOlMDxQurelDhHEBcg_jAC0NhHJVTlT](http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YA2LT0veiF0pwM&tbnid=X-nncBKyWcby7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sklep.insgraf.pl/273-lawki?n%3D50&ei=8EXrUsylJqqr0AXao4GoBw&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNFjirPQ39vai4ivIJPM9Akb-tKB4g&ust=1391236957060668) | 6 szt. | W1/1 – 55802 |  |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami* ***„lub równoważne”****. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

***Uwaga:***

*Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.*

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**Część B – Fotel biurowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | **Liczba**  **sztuk** | **Indeks** | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANEGO MEBLA**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony** |
| 1. | **Fotel biurowy obrotowy z kanciastym oparciem.**  • Materiał: mesh, siatka, aluminium  • Kolor: czarny  • Całkowita wysokość: 1170-1290mm  • Całkowita szerokość: 680 mm  • Wysokość siedziska: 435-495mm  • Max. obciążenie: 130 kg-150kg  • Waga: 29 -32kg  • Kółka: przystosowane do powierzchni twardych  **Funkcje:**  • Regulacja wysokości siedziska  • Regulacja kąta nachylenia siedziska razem z oparciem w kilku pozycjach  • Regulacja wysokości oraz oddalenia podłokietników  • Regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka  • Regulacja położenia podpórki lędźwiowej  **Zdjęcie podglądowe:**  http://www.ergofotel.pl/img/p/42-355-thickbox.jpg | 1 szt. | W1/1 – 55839 |  |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami* ***„lub równoważne”****. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

***Uwaga:***

*Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.*

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**Część C - Szafy i nadstawki biurowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | **Liczba**  **sztuk** | **Indeks** | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony** |
| 1. | **Szafa metalowa**  Dane:  • wys. 199 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm(+/-2%)  • szer. 100 cm (+/-2%)  • kolor - RAL 7035, malowana proszkowo  • drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami  • uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym  • wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  • wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej  • wewnątrz 4 półki metalowe rozmieszczone co 25cm (+/-5%), z możliwością dowolnej konfiguracji  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm    Rysunek podglądowy:  clip_image002 | 1 szt. | W1/1 – 56443 |  |
| 2. | **Nadstawka metalowa**  Dane:  • wys. 80 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm (+/-2% )  • szer. 100 cm (+/-2%)  • kolor- RAL 7035, malowana proszkowo  •drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami  •wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  •wieniec dolny wykonany z blachy stalowej,  • wewnątrz 1 półka metalowa,  • zamykana na zamek centralny  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm  Rysunek podglądowy:  clip_image002[3] | 1 szt. | W1/2 – 56443 |  |
| 3. | **Szafa metalowa**  Dane:  • wys. 199 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm (+/-2%)  • szer. 80 cm ( +/-2%)  • kolor - RAL 7035, malowana proszkowo.  • drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami  • uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym  • wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  • wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej  • wewnątrz 4 półki metalowe rozmieszczone co 25cm (+/-5%), z możliwością dowolnej konfiguracji  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm  Rysunek podglądowy:  clip_image002 | 1 szt. | W1/ 3 - 56443 |  |
| 4. | **Nadstawka metalowa**  Dane:  • wys. 80 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm (+/-2%)  • szer. 80 cm (+/-2%)  • kolor - RAL 7035, malowana proszkowo.  • drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami  • wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  • wieniec dolny wykonany z blachy stalowej,  • malowana proszkowo  • wewnątrz 1 półka metalowa,  • zamykana na zamek centralny  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm  Rysunek podglądowy:  clip_image002[3] | 1 szt. | W1/4 - 56443 |  |
| 5 | **Szafa metalowa**  Dane:  • wys. 199 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm (+/-2%)  • szer. 90 cm ( +/-2%)  • kolor - RAL 7035, malowana proszkowo.  • drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami  • uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym  • wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  • wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej  • wewnątrz 4 półki metalowe rozmieszczone co 25cm (+/-5%) z możliwością dowolnej konfiguracji  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm  Rysunek podglądowy:  clip_image002 | 4 szt. | W1/1 – 56456 |  |
| 6 | **Nadstawka metalowa**  Dane:  • wys. 80 cm (+/-2%)  • głęb. 43,5 cm (+/-2% )  • szer. 90 cm (+/-2%)  • kolor - RAL 7035, malowana proszkowo  • drzwi 2 skrzydłowe ze schowanymi zawiasami  • wieniec górny wykonany z blachy stalowej,  • wieniec dolny wykonany z blachy stalowej,  • malowana proszkowo  • wewnątrz 1 półka metalowa,  • zamykana na zamek centralny  • grubość blachy:0,7mm - 0,8mm    Rysunek podglądowy:  clip_image002[3] | 4 szt. | W1/2 - 56456 |  |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami* ***„lub równoważne”****. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

***Uwaga:***

*Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.*

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*