**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego** | **Opis techniczny oferowanego sprzętu** |
| **Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt.**  Funkcje   * Drukowanie, kopiowanie, skanowanie   Parametry drukowania  Technologia druku: druk laserowy  Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: min. 38 str./min  Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) Czerń: maks do 6 s  Cykl roboczy (miesięczny, format A4) do 80 000 stron  Jakość druku w czerni (tryb best) do 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi  Wyświetlacz: intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min 7,5 cm (3")  Szybkość procesora: min 1200 MHz  Możliwość pracy bezprzewodowej: wbudowana karta Wi-Fi   * Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise * szyfrowanie AES lub TKIP * WPS * Wi-Fi Direct   Łączność (tryb standardowy)   * min1 port Hi-Speed USB 2.0 * min 1 port USB hosta * min 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T * min 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n   Obsługa papieru  Standardowy podajnik papieru: podajnik 1 na min 100 arkuszy; podajnik 2 na min 250 arkuszy  Opcjonalny podajnik papieru: Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy  Standardowa pojemność odbiornika papieru: odbiornik papieru na min 150 arkuszy  Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 150 arkuszy  Drukowanie dwustronne   * Automatyczny (standardowo)   Obsługiwane formaty nośników   * Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary * Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiary   Rozmiary nośników, do dostosowania   * Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm * Podajniki 2, 3: 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mm   Nośniki: papier (zwykły, EcoEFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste  Obsługiwana gramatura nośników: podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m²  Parametry skanera  Typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów  Rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 x 1200 dpi  Format skanowania: maksymalny 297 x 216 mm  Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 355,6 mm  Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 102 x 152 mm  Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 26 str./min i 47 obrazów/min (w czerni), do 21 str./min i 30 obrazów/min (w kolorze)  Zalecana liczba stron skanowanych miesięcznie: 750 do 4000  Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: standardowo, 50 arkuszy  Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów   * Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do chmury   Formaty plików, obsługiwane   * Skanowanie do pamięci USB oraz skanowanie z panelu przedniego do folderu sieciowego obsługuje tylko: JPG, PDF   Parametry Kopiarki  Prędkość kopiowania (tryb normalny): czerń: min 38 kopii/min  Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): 600 x 600 dpi  Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): 600 x 600 dpi  Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 do 400%  Kopie, maks. do 99 kopii  W zestawie z kablem USB |  |