|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** | **Nr indeksu** | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony** |
| 1 | **Biurko na nogach płytowych**  wymiary:   * długość:1200mm (+/-5%) * szerokość:.600mm(+/-5%) * wysokość:750mm (+/-5%)   wymagania :  Biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, o gr min.22mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.    Biurko osadzone na nogach płytowych z blendą czołową .  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 5 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary. | 5 | W1/1-74371 |  |
| 2 | **Stolik okolicznościowy**  wymiary:   * długość:1000mm (+/-5%) * szerokość:550mm(+/-5%) * wysokość:550mm (+/-5%)   wymagania :  Stolik wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, o gr min.22mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.    Stolik osadzony na nogach płytowych, z blendą poprzeczną wzmacniającą.  Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 5 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary. | 5 | W1/2-74371 |  |
| 3 | **Szafa dwudrzwiowa**  wymiary:   * głębokość:450mm (+/-5%) * szerokość:800mm(+/-5%) * wysokość:2100mm (+/-5%)   wymagania :  Szafa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1.Korpus szafy wykonany z płyty o gr min.22mm,pozostałe elementy szafy tj.: drzwi, ścianka dzieląca , półki wykonane z płyty o gr min.18mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.Ścanka tylna szafy wykonana z płyty MDF laminowanej o gr min.3,2mm.  szafa wyposażona   * pięć półek, * zamek patentowy * stopki z możliwością regulacji * wieniec dolny   Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 5 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary. | 1 | W1/1-75388 |  |
| 4 | **Regał**  wymiary:   * głębokość:450mm (+/-5%) * szerokość:500mm(+/-5%) * wysokość:2100mm (+/-5%)   wymagania :  Regał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. o gr min.22mm.Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF laminowanej o gr min.3,2mm.  wyposażenie   * pięć półek, * stopki z możliwością regulacji * wieniec dolny   Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 5 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary. | 1 | W1/2-75388 |  |
| 5 | **Fotel okolicznościowy**  wymiary:   * szer.600mm(+/-5%) * wys. 900mm -1200mm   wymagania :  Fotel osadzony na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym, stelaż o wymiarach: (min.30mmxmin.15mmx1,5mm).  Stelaż fotela malowany proszkowo w kolorze chromowym.  Fotel z podłokietnikami i wysokim oparciem.  Oparcie i siedzisko fotela tapicerowane tkaniną 100% poliester.  Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 cykli Martindale’a  Kolorystyka obicia fotela do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie szarego, dwa odcienie zielonego, dwa odcienie beżu | 1 | W1/1-76690 |  |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami* ***„lub równoważne”****. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

***Uwaga:*** *Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.*

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*