####  Załącznik nr 1

####  dot. nr Sprawy 164516/2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA SPRZĘTU**Parametry wymagane przez Zamawiającego | **Liczba sztuk** | **NAZWA SPRZĘTU MODEL**Parametry proponowane | **INDEX** |
| **1** | Lampa plenerowaWłaściwości:600Ws (GN 80 – ISO 100, standardowy odbłyśnik)Automatyczny system chłodzenia z wentylatoremLampa modelująca 25W LEDAkumulator 14.8V / 6000mAh Lithium-ionDo 360 błysków przy pełnej mocy na jednym ładowaniu akumulatoraCzas przeładowania: 0.05 – 0.9sTryby błysku: TTL / MTryb HSS z synchronizacją migawki do 1/8000sZakres regulacji błysku: 1/256 – 1/1 , z krokiem 1/10Tryb krótkiego błysku (Freeze): 1/1000s – 1/20000sTryby Easy Cap i DelayWbudowany odbiornik radiowyWsparcie komunikacji radiowej w systemie Canon RTCzytelny, kolorowy wyświetlacz LCDPort USB-C do aktualizacji firmwareGniazdo synchronizacji 3.5 mmZawartość zestawu:Lampa HDBateria HDŁadowarka sieciowaCzaszamin. 6 filtrów barwnych | 3 szt. |  | 164516 |
|  |  |  |  |  |