#### Załącznik nr 1

#### dot. nr Sprawy 164516/2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA SPRZĘTU**  Parametry wymagane przez Zamawiającego | **Liczba sztuk** | **NAZWA SPRZĘTU MODEL**  Parametry proponowane | **INDEX** |
| **1** | Lampa plenerowa  Właściwości:  600Ws (GN 80 – ISO 100, standardowy odbłyśnik)  Automatyczny system chłodzenia z wentylatorem  Lampa modelująca 25W LED  Akumulator 14.8V / 6000mAh Lithium-ion  Do 360 błysków przy pełnej mocy na jednym ładowaniu akumulatora  Czas przeładowania: 0.05 – 0.9s  Tryby błysku: TTL / M  Tryb HSS z synchronizacją migawki do 1/8000s  Zakres regulacji błysku: 1/256 – 1/1 , z krokiem 1/10  Tryb krótkiego błysku (Freeze): 1/1000s – 1/20000s  Tryby Easy Cap i Delay  Wbudowany odbiornik radiowy  Wsparcie komunikacji radiowej w systemie Canon RT  Czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD  Port USB-C do aktualizacji firmware  Gniazdo synchronizacji 3.5 mm  Zawartość zestawu:  Lampa HD  Bateria HD  Ładowarka sieciowa  Czasza  min. 6 filtrów barwnych | 3 szt. |  | 164516 |
|  |  |  |  |  |